tout d'abord ,nous avons bien evidemment besoin d'une camera .le modele doit dans l'ideal avoir une resolution correcte afin que les images soient utilisables par les services qui l'emploient.un encombrement reduit est obligatoire pour permettre une fixation sans difficultés.il est de plus preferable de prendre un modele disposant d'une mise au point automatique ce qui permet d'avoir une image claire en toute circonstance.on preferera une connectique filaire standardisé pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.le prix est evidemment un facteur decisif

en cherchant une camera avec ces criteres la solution trouvée s'appelle la C525 de Logitech:

lien:
http://www.amazon.fr/Logitech-Microphone-m%C3%A9gapixels-Reconnaissance-Compatible/dp/tech-data/B0050FBISI/ref=de_a_smtd

ce modele correspond en effet particulierement a nos attentes puisque tous les criteres sont parfaitement remplis,de plus la reconnaissance faciale inclue dans le driver assure une netteté au niveau du visage non negligeable.cet avantage est couplé avec un certain nombre de traitement de l'image non negligeables.

la camera ,lors de son deplacement grace aux moteurs doit etre guidée vers le sens de l'intrusion s'il y en a effectivement une.c'est pour cela qu'il est necessaire de definir une solution permettant de localiser d'où vient le mouvement ce qui permet ainsi de guider la camera en consequence.
dans le but de detecter tout intrus nous avons eu recours a des capteurs infrarouges du fait de leur portée particulierement adaptée,de plus elle est peu sensible aux conditions exterieures ce qui permet une fiabilité en adéquation avec les attentes des utilisateurs.De plus les capteurs infrarouges sont efficaces sur plusieurs metres et sont ainsi capables de detecter toute présence dans un marge perimetre.

une fois le type de composant choisi nous avons du verifier que ceux existants repondaient à nos contraintes.pour balayer une aire de 180° nous savons qu'il n'existe pas de capteur assez large pour effectuer la detection sur une aire aussi grande.on va donc decouper cette aire en fonction des solutions techniques deja existantes disponibles:

nous avons trouvé ce composant à l'adresse suivante:                                           http://www.gotronic.fr/art-capteur-infrarouge-irae700-2540.htm
il semble convenir à nos attentes du fait de son prix contenu,de sa petite taille mais un element nous a derangé,il est signalé qu'il ne detecte que sur une aire 52°*52°,ors nous cherchions a detecter dans l'idéal 60°*60°.

on va évaluer le préjudice causé par cette imperfection.nous positionneront les capteurs de maniere à ce que les 8°de l'angle mort soient répartis en deux zones de 4°
ainside droite a gauche :

-l'angle mort est de 4° depuis le mur
-le deuxieme angle mort est de 8° entre les deux limites de capteurs

par symetrie on calcule que l'angle mort total mesure 24° ce qui semble assez élevé

si un capteur est accroché à un mur à une hauteur de 2m,une application courante,le rayon au sol qu'il doit couvrir est :

2*Pi*2=12.6m

l'angle mort est de au plus 8°
180/100=1.8 donc 1% du rayon représente 1.8°
8/1.8=4.4%
or 0.044*12.6=55cm
donc l'arc de cercle formé au sol mesure 55cm ,soit une fente trop etroite pour qu'un humain puisse s'y faufiler sans etre detecté,d'autant plus qu'au fur et a mesure que l'on se rapproche du capteur le rayon diminue donc d'apres la relation: perimetre=2*Pi*R,le perimetre calculé se reduit ainsi l'angle mort devient negligeable.

pour confirmer notre choix nous avons verifié la compatibilité du capteur avec l'application choisie:

grace a la fiche technique du constructeur nous avons la confirmation que le capteur correspond a nos attentes puisque d'apres le fabricant il est particulieremnt indiqué pour la securité
ces capteurs envoient des signaux lorsque leurs faisceaux sont coupés,il suffit donc d'assoscier ces signaux a l'ordre de tourner la camera dans le sens du signal detecté et de lancer l'enregistrement depuis un ordinateur  pour avoir un systeme de reaction en partie autonome qui assure un suivi des mouvement percus par les capteurs meme lorsque l'utilisateur n'est pas aux commandes.ce systeme d'allumage peut permettre une optimisation de l'espace memoire disponible et grace a cela filmer en haute resolution n'obligerait plus a posseder d'enormes ressources de stockage.