;
; VAG-COM label file
;
; Audi A3 (8L) / Audi TT (8N) / VW Golf (1J)
;
; Component: J492 - All wheel electronics - Haldex (#22)
;
; p/n: 02D 900 554 A/B/C/D
;
; includes measuring blocks
;
; by Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
;
; last modification: 09/28/2004
;
; requires VAG-COM 402.3 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; Measuring block informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,Brake signals
001,1,Brake Light,Switch -F-,Display range: operated/not operated
001,2,Parking Brake,Switch -F9-,Display range: operated/not operated
001,3,[N/A]
001,4,[N/A]
;
002,0,voltage supply and temperature
002,1,Voltage,supply,Specified value: 10...14.5 V
002,2,Oil temperature
002,3,[N/A]
002,4,[N/A]
;
050,0,Temperature display 
050,1,Oil temperature
050,2,[N/A]
050,3,[N/A]
050,4,[N/A]
;
051,0,Haldex Clutch Pump
051,1,Haldex Clutch,Pump
051,2,[N/A]
051,3,[N/A]
051,4,[N/A]
;
080,0,Manufacturer work number and identification
; Date of manufacture
; Manufacturer changing status
; Manufacturer test stand no.
; Running manufacturer no.
; e.g. BPA = Bosch factory Ansbach
;
125,0,CAN-Databus communication (Powertrain)
125,1,Engine
125,2,ABS
125,3,[N/A]
125,4,[N/A]
;
