# Index

#

AAS,

- Option N & B

Adaptateur pour films,

- Pour les utilisateurs des Perfection 1260 et 1260 Photo

- Utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

- Option pour les utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

> Caractéristiques,
> - Lecteur de transparents intégré
> - Pour les Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

Affichage,

- ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh)

Affichage d'un aperçu des images,

- Aperçu

- Aperçu des miniatures

Aperçu,

- Présentation de la fenêtre d'aperçu

- Aperçu

- Aperçu des miniatures

Aperçu Automatique,

- Aperçu Automatique

Aperçu automatique des miniatures pour film,

- Aperçu automatique des miniatures pour film

Aperçu des images,

- Présentation de la fenêtre d'aperçu

Aperçu des miniatures,

- Aperçu des miniatures

Aperçu rapide,

- Aperçu rapide

A plat,

- Sélection d'une source de document

- A plat

Appliquer automatiquement l'exposition automatique,

- Contrôle de la couleur

Assistance technique,

- Présentation du service clientèle

Auto Area Segmentation,

- Option N & B

B81317*,

- Option pour les utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

B81332*,

- Pour les utilisateurs des Perfection 1260 et 1260 Photo

Balance des gris,

- Réglage du paramètre Balance des gris

Bande de film 35 mm

> Perfection 1260 et 1260 Photo,
> - Bande de film 35 mm

> Perfection 1660 Photo et 2400 Photo,
> - Bande de film 35 mm
> - Bande de film 35 mm (plusieurs vues)

Barre d'échelle,

- Curseur d'échelle

Boîte de dialogue

> Ajustement des couleurs,
> - Réglage du paramètre Balance des gris

> Configuration,
> - Paramètres de configuration

> Contrôle des images,
> - Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

> Correction tonale,
> - Application d'une courbe tonale prédéfinie

> Destination,
> - Bouton Destination

> Paramètres,
> - Utilisation de la boîte de dialogue Paramètres

> Type d'image,
> - Bouton Type d'image

Bouton

> Ajustement des couleurs,
> - Réglage du paramètre Balance des gris

> Aperçu global,
> - Utilisation du bouton Aperçu global

> Configuration,
> - Paramètres de configuration

> Contrôle des images,
> - Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

> Correction tonale,
> - Application d'une courbe tonale prédéfinie

> Destination,
> - Bouton Destination

> Exposition automatique,
> - Utilisation du bouton Exposition automatique

> Localisation automatique,
> - Utilisation du bouton Localisation automatique

> Miroir,
> - Utilisation du bouton Miroir

> Mode Automatique,
> - Vue d'ensemble de la fenêtre du Mode Manuel

> Mode Manuel,
> - Sélection d'un mode

> Numériser,
> - Utilisation du bouton Numériser

> Paramètres,
> - Utilisation de la boîte de dialogue Paramètres

> Reset,
> - Rétablissement des paramètres de couleur

> Rotation 90°,
> - Utilisation du bouton Rotation 90°

> Type d'image,
> - Bouton Type d'image

> Verrouillage,
> - Bouton de verrouillage

> Zoom de l'aperçu,
> - Aperçu
> - Aperçu des miniatures

Bouton Ajustement des couleurs,

- Réglage du paramètre Balance des gris

Bouton Aperçu global,

- Utilisation du bouton Aperçu global

Bouton AutoScan,

- Boutons

- Bouton du scanner

- Utilisation du bouton AutoScan

- Affectation d'une application de la fenêtre EPSON Smart Panel

Bouton Contrôle des images,

- Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

Bouton Copy,

- Boutons

- Bouton du scanner

- Utilisation du bouton Copy

- Copy

Bouton Correction tonale,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

Bouton de verrouillage,

- Bouton de verrouillage

Bouton du scanner,

- Voyant et boutons

- Utilisation du bouton AutoScan

- Utilisation du bouton Copy

- Utilisation du bouton Scan to E-mail

- Utilisation du bouton Scan to Web

- Affectation d'une autre application aux boutons sous Windows

Bouton Miroir,

- Utilisation du bouton Miroir

Bouton Retour,

- Utilisation du bouton Retour

Bouton Rotation 90°,

- Utilisation du bouton Rotation 90°

Bouton Scan to E-mail,

- Boutons

- Bouton du scanner

- Utilisation du bouton Scan to E-mail

- Scan to E-mail

Bouton Scan to Web,

- Boutons

- Bouton du scanner

- Utilisation du bouton Scan to Web

- Scan to Web

Bouton Zoom de l'aperçu

> Aperçu,
> - Utilisation du bouton Zoom de l'aperçu

> Aperçu des miniatures,
> - Utilisation du bouton Zoom de l'aperçu

Cache pour documents opaques,

- Retrait et installation du cache pour documents opaques

Canaux,

- Canaux

Caractéristiques

> Adaptateur pour films,
> - Pour les Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

> Adaptateur secteur,
> - Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Perfection 1660 Photo
> - Perfection 2400 Photo

> Configuration requise,
> - Configuration requise

> électriques,
> - Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Perfection 1660 Photo
> - Perfection 2400 Photo

> environnement,
> - Conditions ambiantes

> Interface USB,
> - Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Perfection 1660 Photo
> - Perfection 2400 Photo

> Lecteur de transparents intégré,
> - Lecteur de transparents intégré

> Normes et conformité,
> - Scanner
> - Adaptateur secteur

> numérisation,
> - Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Perfection 1660 Photo
> - Perfection 2400 Photo

Caractéristiques de l'adaptateur secteur,

- Perfection 1260 et 1260 Photo

- Perfection 1660 Photo

- Perfection 2400 Photo

Caractéristiques de numérisation,

- Perfection 1260 et 1260 Photo

- Perfection 1660 Photo

- Perfection 2400 Photo

Caractéristiques électriques,

- Perfection 1260 et 1260 Photo

- Perfection 1660 Photo

- Perfection 2400 Photo

Clair,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Liste Courbes

ColorSync,

- ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh)

Conditions ambiantes,

- Conditions ambiantes

Configuration,

- Paramètres de configuration

> onglet,
> - Menu Aperçu
> - Menu Couleur
> - Menu Autre

Configuration requise

> pour Macintosh,
> - Pour les Macintosh

> pour Windows,
> - Pour les PC

Conformité,

- Scanner

- Adaptateur secteur

Copie & Fax,

- Copie & Fax

Copy,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Copy

Courbe tonale,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Réglage des paramètres des courbes tonales

- Personnalisation d'une courbe tonale

Demi-ton,

- Demi-ton

Désinstallation d'EPSON TWAIN,

- Désinstallation d'EPSON TWAIN

Destination,

- Sélection d'une destination

Détramage,

- Détramage

Diapositive 35 mm

> Perfection 1260 et 1260 Photo,
> - Diapositive 35 mm

> Perfection 1660 Photo et 2400 Photo,
> - Diapositives 35 mm
> - Diapositive 35 mm

Discrimination,

- Discrimination

Document,

- Placement d'un document sur le scanner

Document couleur,

- Document couleur

Document noir & blanc,

- Document noir & blanc

Documents opaques,

- Numérisation de documents opaques

Documents opaques, Adaptateur pour films

> Perfection 1260 et 1260 Photo,
> - Numérisation de documents normaux (opaques)

> Perfection 1660 Photo et 2400 Photo,
> - Numérisation de documents normaux (opaques)
> - Numérisation de documents normaux (opaques)

Documents transparents,

- Numérisation de documents transparents

> Perfection 1260 et 1260 Photo,
> - Chargement de diapositives et de films

> Perfection 1660 Photo et 2400 Photo,
> - Chargement de diapositives et de films
> - Chargement de diapositives et de films

Droits d'auteur,

- Placement d'un document sur le scanner

Echantillonnage,

- Echantillonnage

Ecran/Web,

- Liste Destination

Éditeur de la courbe tonale,

- Éditeur de la courbe tonale

Enregistrement des paramètres d'aperçu,

- Conserver les paramètres d'aperçu

EPSON Smart Panel,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Applications de la fenêtre EPSON Smart Panel

- Affectation d'une application de la fenêtre EPSON Smart Panel

EPSON TWAIN,

- EPSON TWAIN

Erreur,

- Voyant d'erreur

Événements scanner,

- Affectation d'une autre application aux boutons sous Windows

Exposition,

- Numérisation

- Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

Exposition automatique,

- Utilisation du bouton Exposition automatique

Faible contraste,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Liste Courbes

Fax,

- Liste Destination

Film 120 / 220 (6 cm x 9 cm),

- Film 120 / 220 (6 cm x 9 cm)

Film 4 x 5",

- Film 4 x 5"

Format de fichier,

- Enregistrement d'une image numérisée

Gamma,

- Réglage du paramètre Gamma

Haut contraste,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Liste Courbes

Haute Lumière,

- Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

Hauteur,

- Largeur (L) et Hauteur (H)

ICM,

- ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh)

Illustration,

- Illustration

Imprimante EPSON Stylus (Fin),

- Liste Destination

Imprimante EPSON Stylus (Photo),

- Liste Destination

Imprimante Laser,

- Liste Destination

Indicateur d'échelle,

- Indicateur d'échelle

Initialisation des paramètres TWAIN,

- Tout réinitialiser

Interface

> Spécifications USB,
> - Perfection 1260 et 1260 Photo
> - Perfection 1660 Photo
> - Perfection 2400 Photo

Interface USB, caractéristiques,

- Perfection 1260 et 1260 Photo

- Perfection 1660 Photo

- Perfection 2400 Photo

Lampe, fluorescente,

- Remplacement de la lampe fluorescente

Lampe fluorescente,

- Remplacement de la lampe fluorescente

Largeur,

- Largeur (L) et Hauteur (H)

Largeur et hauteur de l'image,

- Tailles de l'image source et de l'image de sortie

Lecteur de transparents intégré,

- Utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

- Retrait du lecteur de transparents intégré

> Caractéristiques,
> - Lecteur de transparents intégré

Linéaire,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Liste Courbes

Lissage des couleurs,

- Illustration

- Lissage des couleurs

Liste

> Courbes,
> - Liste Courbes

> Destination,
> - Liste Destination

> Paramètres définis par l'utilisateur,
> - Utilisation de la boîte de dialogue Paramètres

> Type d'image,
> - Liste Type d'image

Liste Courbes,

- Liste Courbes

Localisation automatique,

- Utilisation du bouton Localisation automatique

Localisation de l'image,

- Numérisation

Méthodes d'initialisation,

- Méthodes d'initialisation

Mise à niveau du système,

- Mise à niveau du système d'exploitation

Mode

> Mode Automatique,
> - Numérisation

> Mode Manuel,
> - Vue d'ensemble de la procédure de numérisation en mode Manuel

Mode Automatique,

- Numérisation

Mode de numérisation,

- Mode de numérisation

Moiré,

- Document couleur

- Détramage

- Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée.

Motifs de hachures croisées,

- Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée.

Netteté,

- Sélection de l'option Netteté

Nettoyage du scanner,

- Nettoyage du scanner

Nom de la courbe,

- Liste Courbes

Nom de la destination,

- Nom de la destination

Normes,

- Scanner

- Adaptateur secteur

Nuance,

- Réglage du paramètre Balance des gris

Numérisation,

- Numérisation de documents opaques

- Numérisation de documents transparents

- Optimisation de la numérisation de texte par OCR

Numérisation par lots,

- Utilisation de la boîte de dialogue Paramètres

Numériser,

- Utilisation du bouton Numériser

OCR (Optical Character Recognition),

- Liste Destination

- Optimisation de la numérisation de texte par OCR

Ombre,

- Réglage du paramètre Ombre

Ombre ouverte,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Liste Courbes

Optimisation de l'image,

- Ordre de réglage recommandé

Optimisation manuelle des images,

- Ordre de réglage recommandé

Option,

- Pour les utilisateurs des Perfection 1260 et 1260 Photo

- Option pour les utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

Option exposition automatique,

- Option exposition automatique

Option N & B,

- Option N & B

Personnalisation

> Mode Automatique,
> - Personnalisation des paramètres du mode Automatique

> Mode Manuel,
> - Utilisation de la boîte de dialogue Paramètres
> - Paramètres de configuration

Photo couleur,

- Photo couleur

Photo couleur (48 bits),

- Photo couleur (48 bits)

Photo Noir & Blanc,

- Photo Noir & Blanc

Photo Noir & Blanc (16 bits),

- Photo Noir & Blanc (16 bits)

Photo Print,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Photo Print

Pour contacter EPSON,

- Présentation du service clientèle

PRINT Image Matching,

- Présentation de EPSON Smart Panel

Reconnaissance du type de document,

- Numérisation

Réglage

> Balance des gris,
> - Réglage du paramètre Balance des gris

> Gamma,
> - Réglage du paramètre Gamma

> Haute Lumière,
> - Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

> Ombre,
> - Réglage du paramètre Ombre

> Saturation,
> - Réglage du paramètre Saturation

Remplacement, lampe fluorescente,

- Remplacement de la lampe fluorescente

Repère d'alignement,

- Placement d'un document sur le scanner

Reset,

- Rétablissement des paramètres de couleur

Résolution,

- Résolution

- Sélection de la résolution

Saturation,

- Réglage du paramètre Saturation

Scan for Creativity,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan for Creativity

Scanner,

- Nettoyage du scanner

- Transport du scanner

Scan to Application,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to Application

Scan to E-mail,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to E-mail

Scan to File,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to File

Scan to OCR,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to OCR

Scan to P.I.M. File,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to P.I.M. File

Scan to PDA,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to PDA

Scan to Web,

- Présentation de EPSON Smart Panel

- Scan to Web

Service assistance clientèle,

- Présentation du service clientèle

Sombre,

- Application d'une courbe tonale prédéfinie

- Liste Courbes

Source du document,

- Sélection d'une source de document

sRGB,

- ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh)

Support de films,

- Pour les utilisateurs des Perfection 1260 et 1260 Photo

- Utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

- Option pour les utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

Système de gestion des couleurs,

- ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh)

Taille de l'image de sortie,

- Tailles de l'image source et de l'image de sortie

Taille de l'image source,

- Tailles de l'image source et de l'image de sortie

Taille de stockage,

- Indicateur de la taille de stockage

Taille du fichier,

- Indicateur de la taille de stockage

Tailles des images,

- Tailles de l'image source et de l'image de sortie

TET,

- Option N & B

Texte (suppression du fond),

- Texte (suppression du fond)

Texte / Au trait,

- Texte / Au trait

Text Enhancement Technology,

- Option N & B

Trans. Film nég.,

- Sélection d'une source de document

- Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome, Trans. Film pos.

Trans. Film nég. monochrome,

- Sélection d'une source de document

- Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome, Trans. Film pos.

Trans. Film pos.,

- Sélection d'une source de document

- Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome, Trans. Film pos.

Transport du scanner,

- Transport du scanner

TWAIN,

- Applications compatibles TWAIN

- TWAIN

Type d'image,

- Sélection d'un type d'image

Type d'image,

- Type d'image

Unité de mesure,

- Liste déroulante des unités

Valeurs de sortie,

- Valeurs de sortie

Voyant,

- Perfection 1260 et 1260 Photo

- Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

Zone de cadrage,

- Utilisation d'une zone de cadrage

Zone non lisible,

- Placement d'un document sur le scanner

- Les bords du document ne sont pas numérisés.