Caractéristiques techniques

# Lecteur de transparents intégré

Les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo ont le lecteur de transparents intégré.

Caractéristiques électriques :

> Tension fournie :

CC 24 V

> Intensité nominale :

0.3 A

Conditions ambiantes :

> Température

Fonctionnement : 5 à 35 °C
Stockage : -25 à 60 °C

> Humidité

Fonctionnement : 10 à 80 %, sans condensation
Stockage : 10 à 85%, sans condensation

Document :

> Transparents
> jusqu'à

Bande de film 35 mm
Diapositive 35 mm

Zone lisible : | 36 x 226 mm

[Haut]

Précédent | Suivant