Numérisation de base / Numérisation en mode Automatique

# Présentation de la procédure de numérisation de base

> Numérisation de documents opaques
> Numérisation de documents transparents

Le processus de numérisation de base avec une application compatible TWAIN implique les procédures suivantes :

## Numérisation de documents opaques

Vous devez exécuter la procédure suivante pour numériser des documents opaques sur votre scanner à l'aide d'une application compatible TWAIN.

| Placez un document sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Placement d'un document sur le scanner.

| Lancez une application compatible TWAIN. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Applications compatibles TWAIN.

| Dans l'application, ouvrez EPSON TWAIN 5.

| Mode Automatique : EPSON TWAIN affiche automatiquement un aperçu des images et reconnaît la source et le type du document. Les images sont automatiquement optimisées et numérisées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Utilisation du mode Automatique.

> Mode Manuel :
> Effectuez les réglages de base, optimisez les images manuellement et cliquez sur Numériser. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Vue d'ensemble de la procédure de numérisation en mode Manuel.

| Enregistrez les images numérisées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Enregistrement d'une image numérisée.

[Haut]

## Numérisation de documents transparents

Vous devez exécuter la procédure suivante pour numériser des transparents à l'aide de l'Adaptateur pour films et du lecteur de transparents intégré.

| Utilisateurs du Perfection 1260 Photo : Installez l'Adaptateur pour films. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation de l'Adaptateur pour films.

> Utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo :
> Retirez le cache pour documents opaques du lecteur de transparents intégré. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Retrait du cache pour documents opaques.

| Chargez une diapo ou un film dans le support de films et positionnez-le sur la vitre d'exposition. Utilisateurs du Perfection 1260 Photo : pour plus de détails, reportez-vous à la section Chargement de diapositives et de films. Utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo : pour plus de détails, reportez-vous à la section Chargement de diapositives et de films.

| Lancez une application compatible TWAIN. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Applications compatibles TWAIN.

| Dans l'application, ouvrez EPSON TWAIN 5.

| Mode Automatique : EPSON TWAIN affiche automatiquement un aperçu des images et reconnaît la source et le type du document. Les images sont automatiquement optimisées et numérisées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Utilisation du mode Automatique.

> Mode Manuel :
> Effectuez les réglages de base, optimisez les images manuellement et cliquez sur Numériser. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Vue d'ensemble de la procédure de numérisation en mode Manuel.

| Enregistrez les images numérisées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Enregistrement d'une image numérisée.

[Haut]

Précédent | Suivant