Numérisation de base / Découverte du scanner

# Composants du scanner

> Perfection 1260 et 1260 Photo
> Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

## Perfection 1260 et 1260 Photo

> 1. Bouton AutoScan
> 2. Bouton Copy
> 3. Bouton Scan to E-mail
> 4. Bouton Scan to Web
> 5. Capot de document

> 1. Capot de document
> 2. Chariot (en position de repos)
> 3. Table de document

> 1. Verrou de transport
> 2. Connecteur d'alimentation CC
> 3. Connecteur d'option
> 4. Port USB

[Haut]

## Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

| Remarque pour les utilisateurs du Perfection 1660 Photo :

La plupart des illustrations incluses dans cette section concernent le Perfection 2400 Photo et peuvent donc différer de votre scanner. Les instructions sont cependant identiques.

> 1. Bouton AutoScan
> 2. Bouton Copy
> 3. Bouton Scan to E-mail
> 4. Bouton Scan to Web
> 5. Lecteur de transparents intégré

> 1. Cache pour documents opaques
> 2. Chariot (en position de repos)
> 3. Table de document

| Remarque :

Votre scanner est livré avec l'Adaptateur pour films (ci-après appelé Lecteur de transparents intégré) pour la numérisation de diapositives et de films. Le lecteur de transparents intégré sert également de capot de document et est accompagné d'un cache pour documents opaques. Assurez-vous que le cache pour documents opaques est en place lorsque vous numérisez des documents opaques.

> 1. Connecteur d'alimentation CC
> 2. Connecteur d'option
> 3. Port USB
> 4. Verrou de transport

[Haut]

Suivant