Caractéristiques techniques

# Adaptateur pour films (option)

> Pour les Perfection 1260 et 1260 Photo
> Pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

## Pour les Perfection 1260 et 1260 Photo

Ce produit répond aux règles de marquage de la Directive 89/336/EEC.

Modèle : | EU-52
Caractéristiques électriques :

> Tension fournie :

CC 15,2 V

> Intensité nominale :

0.2 A

Conditions ambiantes :

> Température

Fonctionnement : 5 à 35 °C
Stockage : -25 à 60 °C

> Humidité

Fonctionnement : 10 à 80 %, sans condensation
Stockage : 10 à 85%, sans condensation

Document :

> Transparents
> jusqu'à

Bande de film 35 mm
Diapositive 35 mm

Zone lisible : | 36 x 36 mm
Dimensions : | Largeur : 88 mm Profondeur : 145 mm Hauteur : 56 mm
Poids : | Env. 170 g

[Haut]

## Pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo

Modèle : | EU-33
Caractéristiques électriques :

> Tension fournie :

CC 24V

> Intensité nominale :

0.5 A

Conditions ambiantes :

> Température

Fonctionnement : 5 à 35 °C
Stockage : -25 à 60 °C

> Humidité

Fonctionnement : 10 à 80 %, sans condensation
Stockage : 10 à 85%, sans condensation

Document :

> Transparents
> jusqu'à

4 x 5"
Bande de film 35 mm
Diapositive 35 mm
Bande de film au format 120/220 (6 cm x 9 cm)

Manuscrit : | Jusqu'au format de film 4 x 5"
Zone lisible : | 93 x 118 mm
Dimensions : | Largeur : 222 mm Profondeur : 305 mm Hauteur : 36 mm
Poids : | Env. 700 g

[Haut]

Précédent