Numérisation avancée / Personnalisation des paramètres du mode Manuel

# Paramètres de configuration

> Menu Aperçu
> Menu Couleur
> Menu Autre

Cliquez sur le bouton Configuration pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration dans laquelle vous pouvez régler toute une gamme de paramètres liés à la fenêtre d'aperçu et à l'image en aperçu, et effectuer un réglage des couleurs.

## Menu Aperçu

Ce menu vous permet de régler des paramètres de base qui affectent les propriétés de la fenêtre d'aperçu.

### Aperçu Automatique

L'affichage en aperçu démarre automatiquement au lancement d'EPSON TWAIN.

### Aperçu rapide

Permet un chargement rapide de l'image en aperçu. Si cette case est cochée, l'image en aperçu est numérisée en mode Brouillon. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'image en aperçu est numérisée en mode Qualité et vous pouvez obtenir des valeurs précises pour les paramètres Haute Lumière, Ombre et Balance des gris en échantillonnant avec la pipette dans l'image en aperçu.

Cette case à cocher n'est accessible que lorsque l'option A plat est sélectionnée pour le paramètre Source du document.

N'utilisez pas cette fonction (ne cochez pas cette case) lorsque la qualité compte plus que la vitesse.

| Remarque :

Cette case à cocher est grisée et n'est accessible que lorsque des transparents sont choisis comme Source du document (Trans. : Film nég., Trans. Film nég. monochrome ou Trans. Film pos.).

| Remarque pour les utilisateurs des Perfection 1260 et 1260 Photo :

Cette fonction est estompée est n'est pas disponible.

### Aperçu automatique des miniatures pour film

Lorsque cette case est cochée, l'aperçu des miniatures s'affiche si l'option Source du document est Trans. : Film nég., Trans. Film nég. monochrome ou Trans. Film pos., puis cliquez sur le bouton Aperçu global.

[Haut]

## Menu Couleur

Cliquez sur l'onglet Couleur pour afficher le menu Couleur.

Ce menu vous permet de régler toute une gamme de paramètres liés à l'ajustement et à la gestion des couleurs. Choisissez le paramètre approprié dans la liste ci-dessous.

Paramètre | Quand sélectionner
Contrôle de la couleur (sélectionné par défaut) | Lorsque aucun système de gestion des couleurs n'est utilisé avec EPSON TWAIN
ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh) | Pour utiliser des profils de systèmes de gestion des couleurs avec EPSON TWAIN
Aucune correction de couleur | Pour réaliser un profil de couleur à l'aide d'un périphérique de calibrage des couleurs

### Contrôle de la couleur

Le paramètre Contrôle de la couleur permet d'effectuer des réglages qui affectent la valeur gamma de votre moniteur et le mode de fonctionnement de la fonction Exposition automatique.

#### Affichage Gamma

Vous pouvez modifier la valeur pour votre moniteur en saisissant une valeur dans la boîte de texte Affichage Gamma, ou en cliquant sur les flèches situées à côté de la zone. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 1,0 et 3,0 par incréments de 0,1. La valeur par défaut est 1,8.

Le paramètre Affichage Gamma a aussi des répercussions sur le résultat obtenu en cliquant sur le bouton Exposition automatique.

| Remarque :

Lorsque vous utilisez l'application PRINT Image Matching, comme Scan to Web ou Scan to P.I.M. File dans EPSON Smart Panel, vous ne pouvez pas changer la valeur de gamma dans la zone Affichage Gamma.

#### Appliquer automatiquement l'exposition automatique

Cochez cette case si vous voulez que la fonction Exposition automatique fonctionne chaque fois que vous cliquez sur le bouton Aperçu global, que vous modifiez la taille de l'aperçu avec la fonction Zoom, que vous définissez une zone de cadrage ou que vous en modifiez la taille ou l'emplacement.

Si cette case n'est pas cochée, la fonction d'Exposition automatique ne fonctionne que lorsque vous cliquez sur le bouton Exposition automatique en mode Manuel.

| Remarque :

Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option Contrôle de la couleur est sélectionnée.

### ICM (pour Windows) ou ColorSync (pour Macintosh)

Sélectionnez ce paramètre pour reproduire les couleurs de votre image en utilisant le système de gestion de couleurs disponible pour votre ordinateur : ICM pour Windows ou ColorSync (pour Macintosh). Le fait de sélectionner ce paramètre vous permet de choisir un profil de couleur pour votre scanner dans la zone de liste Source (Scanner), et un profil de couleur pour votre moniteur ou votre périphérique de sortie (tel qu'une imprimante) dans la zone de liste Destination. Une fois l'image numérisée, elle est convertie à l'aide de ces paramètres avant d'être envoyée à l'application.

| Remarque :

- Lorsque vous utilisez l'application PRINT Image Matching, comme Scan to Web ou Scan to P.I.M. File dans EPSON Smart Panel, ce paramètre n'est pas disponible.

- Lorsque l'option sélectionnée pour le champ Source du document est Trans. Film nég. ou Trans. Film nég. monochrome, les fonctions ICM et ColorSync sont inopérantes.

- Les paramètres ICM et ColorSync sont destinés aux utilisateurs expérimentés. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les systèmes de gestion de couleurs, sélectionnez Contrôle de la couleur pour éviter des résultats inattendus.

- Si votre imprimante et votre moniteur ne prennent pas en charge le système de gestion des couleurs disponible, sélectionnez Contrôle de la couleur. Reportez-vous à la documentation de votre imprimante et de votre moniteur pour vérifier si ces matériels prennent en charge ICM ou ColorSync.

- Lorsque l'option ICM ou ColorSync est sélectionnée, le paramètre Appliquer automatiquement l'exposition automatique n'est pas accessible.

- Si tel est le cas, chaque fois que la fonction Exposition automatique est utilisée, la valeur 8 est automatiquement attribuée au paramètre Ombre dans la boîte de dialogue Contrôle des images, et la valeur 1,0 est attribuée au paramètre Gamma.

- Si vous sélectionnez ICM ou ColorSync dans EPSON TWAIN à partir de Adobe Photoshop 5.0 ou 5.5, veillez à décocher la case Affichage avec compensation du moniteur de la boîte de dialogue Réglages RGB de Photoshop.

- Avant de numériser, veillez à définir les paramètres appropriés du Profil système dans le tableau de bord ColorSync afin d'obtenir une correspondance de couleurs optimale. Pour avoir plus d'informations, reportez-vous à votre documentation Macintosh.

#### Source (Scanner)

Choisissez dans cette boîte de liste un profil de couleur pour le scanner que vous utilisez. EPSON recommande de sélectionner EPSON Standard pour tout scanner EPSON.

#### Destination

Dans cette boîte de liste, vous pouvez choisir un profil de couleur qui correspond à votre moniteur ou à un autre périphérique de sortie, tel que votre imprimante, ou vous pouvez choisir l'un des profils d'espaces de couleurs RVB qui correspond à ceux disponibles dans Adobe Photoshop.

Pour utiliser le même profil de couleur que celui actuellement utilisé par votre moniteur, sélectionnez Moniteur RVB. Pour choisir un profil différent pour votre moniteur ou votre imprimante, faites votre sélection dans la liste.

Pour choisir un profil de couleur correspondant à l'espace RVB que vous utilisez dans Adobe Photoshop, sélectionnez-le dans la liste. Pour plus d'informations sur la gestion des couleurs dans Adobe Photoshop, reportez-vous à la documentation d'Adobe Photoshop.

| Remarque :

- Si vous avez défini un profil de couleur pour calibrer votre moniteur à l'aide de l'utilitaire Adobe Gamma, il s'affiche dans la boîte de liste Destination.

- L'option par défaut du paramètre Destination est sRGB pour Windows et Moniteur RVB pour Macintosh.

#### Afficher l'aperçu à l'aide de la compensation du moniteur

L'image en aperçu s'affiche avec compensation en utilisant le moteur ICM ou ColorSync qui couvre aussi bien l'espace colorimétrique de sortie que celui du moniteur.

Lorsque cette case est cochée, l'image numérisée finale correspond à l'image en aperçu visualisée dans Adobe Photoshop. Photoshop affiche l'image convertie à l'espace colorimétrique du moniteur. Étant donné que d'autres applications ne prennent pas en charge cette fonction, nous vous recommandons de désactiver cette case à cocher.

### Aucune correction de couleur

Ce paramètre vous permet de numériser des images sans effectuer de réglages de la qualité de l'image. Sélectionnez cette option pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous définissez votre propre profil de couleur en utilisant un dispositif de calibrage de couleur.

| Remarque :

Lorsque vous utilisez l'application PRINT Image Matching, comme Scan to Web ou Scan to P.I.M. File dans EPSON Smart Panel, ce paramètre n'est pas disponible.

[Haut]

## Menu Autre

Cliquez sur l'onglet Autre pour afficher le menu Autre.

### Conserver les paramètres d'aperçu

Lorsque cette case est cochée, les paramètres Type d'image, Destination, Résolution et Netteté sont enregistrés afin de rester en vigueur lors de la prochaine utilisation d'EPSON TWAIN.

#### Conserver les paramètres d'aperçu

Lorsque cette case est cochée, l'image affichée dans la fenêtre d'aperçu est enregistrée avec ses paramètres associés afin de rester en vigueur lors de la prochaine utilisation d'EPSON TWAIN. Cette fonction est utile pour numériser plusieurs fois le même document, tout particulièrement lorsque plusieurs applications compatibles TWAIN sont utilisées.

| Remarque :

Cette case à cocher est grisée et n'est pas disponible lorsque la case à cocher Conserver les paramètres d'aperçu n'est pas sélectionnée et que l'aperçu des miniatures est activé.

### Zone de travail

Sélectionnez un disque dur en tant que zone de travail temporaire pour certaines opérations liées aux images. Seuls les disques durs locaux sont accessibles dans la liste.

### Espace libre

Affiche l'espace disponible sur le lecteur sélectionné dans le champ Zone de travail.

### Tout réinitialiser

Cliquez sur ce bouton pour initialiser tous les paramètres TWAIN et rétablir les paramètres d'usine par défaut.

[Haut]

Précédent