Caractéristiques techniques

# Numérisation

> Perfection 1260 et 1260 Photo
> Perfection 1660 Photo
> Perfection 2400 Photo

## Perfection 1260 et 1260 Photo

Type de scanner | À plat, couleur
Dispositif photoélectrique | Capteur de lignes CCD couleur
Pixels effectifs | 10200 x 14040 pixels à 1200 dpi, 100%
Dimensions des documents | 216 x 297 mm Format A4 ou US letter (la zone de lecture peut être spécifiée depuis votre logiciel).
Résolution de numérisation | 1200 dpi (numérisation principale) 2400 dpi avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 à 9 600 dpi (50 à 4800 dpi par pas de 1 dpi, 7200 dpi et 9600 dpi.)
Données d'image | 16 bits par pixel par couleur interne 8 bits par pixel par couleur externe
Paramètres dessin au trait | Seuil fixe
Correction Gamma | 1 type à définir par l'utilisateur
Correction de couleur | 1 type pour affichage sur écran cathodique 3 types pour sortie imprimante 1 type à définir par l'utilisateur (seule la correction de couleur définie par l'utilisateur est disponible dans EPSON TWAIN)
Interface | USB (connecteur de type B)
Source lumineuse | Lampe fluorescente à cathode froide
Fiabilité | 10 000 cycles de mouvements de chariot (nombre moyen de cycles avant défaillance pour l'unité principale)
Dimensions | Largeur : 278 mm Profondeur : 438 mm Hauteur : 67 mm
Poids | Env. 2,5 kg

[Haut]

## Perfection 1660 Photo

Type de scanner | À plat, couleur
Dispositif photoélectrique | Capteur de lignes CCD couleur
Pixels effectifs | 13600 x 18720 pixels à 1600 dpi, 100%
Dimensions des documents | 216 x 297 mm Format A4 ou US letter (la zone de lecture peut être spécifiée depuis votre logiciel).
Résolution de numérisation | 1600 dpi (numérisation principale) 3200 dpi avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 à 12 800 dpi (50 à 6400 dpi par pas de 1 dpi, 9 600 dpi et 12 800 dpi avec la fonction zoom)
Séparation des couleurs | Filtres couleur RVB sur CCD
Zoom | 50 à 200 % par pas de 1 %
Données d'image | 16 bits par pixel par couleur interne 16 bits par pixel par couleur externe
Luminosité | 7 niveaux (dans EPSON TWAIN, la luminosité est contrôlée par la correction Gamma)
Paramètres dessin au trait | Seuil fixe Text Enhancement Technology (TET) (activation/désactivation)
Processus de tramage | AAS (Auto Area Segmentation) (activation/désactivation) 3 modes de demi-ton (A, B et C) et 4 motifs de tramage (A, B, C et D) pour les données à 2 niveaux et à 4 niveaux
(2 motifs de tramage téléchargeable)

Correction Gamma | 2 types pour affichage sur écran cathodique 3 types pour imprimante 1 type à définir par l'utilisateur
Correction de couleur | 1 type pour affichage sur écran cathodique 3 types pour sortie imprimante 1 type à définir par l'utilisateur (seule la correction de couleur définie par l'utilisateur est disponible dans EPSON TWAIN)
Interface | USB (connecteur de type B)
Source lumineuse | Lampe fluorescente à cathode froide
Fiabilité | 10 000 cycles de mouvements de chariot (nombre moyen de cycles avant défaillance pour l'unité principale)
Dimensions | Largeur : 276 mm Profondeur : 450 mm Hauteur : 116 mm
Poids | Env. 3,1 kg

[Haut]

## Perfection 2400 Photo

Type de scanner | À plat, couleur
Dispositif photoélectrique | Capteur de lignes CCD couleur
Pixels effectifs | 20,400 x 28 080 pixels à 2400 dpi, 100%
Dimensions des documents | 216 x 297 mm Format A4 ou US letter (la zone de lecture peut être spécifiée depuis votre logiciel).
Résolution de numérisation | 2400 dpi (numérisation principale) 4800 dpi avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 à 12 800 dpi (50 à 6 400 dpi par pas de 1 dpi, 12 800 dpi avec la fonction zoom)
Séparation des couleurs | Filtres couleur RVB sur CCD
Zoom | 50 à 200 % par pas de 1 %
Données d'image | 16 bits par pixel par couleur interne 16 bits par pixel par couleur externe
Luminosité | 7 niveaux (dans EPSON TWAIN, la luminosité est contrôlée par la correction Gamma)
Paramètres dessin au trait | Seuil fixe Text Enhancement Technology (TET) (activation/désactivation)
Processus de tramage | AAS (Auto Area Segmentation) (activation/désactivation) 3 modes de demi-ton (A, B et C) et 4 motifs de tramage (A, B, C et D) pour les données à 2 niveaux et à 4 niveaux
(2 motifs de tramage téléchargeable)

Correction Gamma | 2 types pour affichage sur écran cathodique 3 types pour imprimante 1 type à définir par l'utilisateur
Correction de couleur | 1 type pour affichage sur écran cathodique 3 types pour sortie imprimante 1 type à définir par l'utilisateur (seule la correction de couleur définie par l'utilisateur est disponible dans EPSON TWAIN)
Interface | USB (connecteur de type B)
Source lumineuse | Lampe fluorescente à cathode froide
Fiabilité | 10 000 cycles de mouvements de chariot (nombre moyen de cycles avant défaillance pour l'unité principale)
Dimensions | Largeur : 276 mm Profondeur : 450 mm Hauteur : 116 mm
Poids | Env. 3,1 kg

[Haut]

Précédent | Suivant