Entretien

# Nettoyage du scanner

Pour bénéficier du meilleur fonctionnement possible de votre scanner, nettoyez-le régulièrement, comme indiqué ci-dessous.

| Débranchez le cordon d'alimentation.

| Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humecté d'un mélange de détergent doux et d'eau.

| Si la vitre d'exposition est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Si elle est tachée de graisse ou d'un autre produit difficile à éliminer, utilisez une petite quantité de produit de nettoyage pour vitres et un chiffon doux. Essuyez bien tout le liquide qui pourrait subsister.

Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière sur la vitre d'exposition. La poussière peut produire des taches blanches sur votre image numérisée.

| Important :

- Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition. De même, n'appuyez pas trop fort sur la vitre d'exposition.

- Veillez à ne pas rayer ou endommager la vitre d'exposition. N'utilisez jamais de brosse dure ou abrasive pour la nettoyer. Une vitre d'exposition endommagée peut nuire à la qualité de la numérisation.

- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ces produits chimiques risquent d'endommager les composants du scanner ainsi que le boîtier.

- Veillez à ne pas renverser de liquide sur le mécanisme de scanner ou sur ses composants électroniques afin de ne pas risquer de les endommager de manière irréversible.

- Ne vaporisez pas de lubrifiants dans le scanner.

- N'ouvrez jamais le boîtier du scanner.

[Haut]

Suivant