Caractéristiques techniques

# Interface USB

> Perfection 1260 et 1260 Photo
> Perfection 1660 Photo
> Perfection 2400 Photo

## Perfection 1260 et 1260 Photo

Type d'interface : | Spécification de Bus série universel Révision 1.1
Norme électrique : | Mode plein régime de la spécification de Bus série universel, révision 1.1.
Type de connecteur : | Une prise (type B)
Configuration : |

Élément | Description
Périphérique | Mode plein régime (12 Mbit/s) ID du fournisseur : 04B8h ID du produit : 011Dh USB Rév. : 1.1 Classe : spécifique au fournisseur
Configuration | Alimentation autonome Fonction d'éveil à distance : Non prise en charge Consommation maximale du VBUS : 2 mA (5 V)
Interface | Sans autre configuration Classe : spécifique au fournisseur
Point final | Taille de paquet maximale Transfert massif en entrée : 64 octets Transfert massif en sortie : 64 octets
Chaîne | ID de langue : anglais US 1 : Fabricant : "EPSON" 2 : Produit : "EPSON Scanner"

[Haut]

## Perfection 1660 Photo

Type d'interface : | Spécification de Bus série universel Révision 2.0
Norme électrique : | Modes Plein régime et Haute vitesse de la spécification Universal Serial Bus, révision 2.0.
Type de connecteur : | Une prise (type B)
Configuration : |

Élément | Description
Périphérique | Mode plein régime (12 Mbit/s) et Haute vitesse (480 Mbit/s) ID du fournisseur : 04B8h ID du produit : 011Eh USB Rév. : 2.0 Classe : spécifique au fournisseur
Configuration | Alimentation autonome Fonction d'éveil à distance : Non prise en charge Consommation maximale du VBUS : 2 mA (5 V)
Interface | Sans autre configuration Classe : spécifique au fournisseur
Point final | Taille de paquet maximale Transfert massif en entrée : 64 octets (mode Plein régime), 512 octets (mode Haute vitesse) Transfert massif en sortie : 64 octets (mode Plein régime), 512 octets (mode Haute vitesse)
Chaîne | ID de langue : anglais US 1 : Fabricant : "EPSON" 2 : Produit : "EPSON Scanner"

[Haut]

## Perfection 2400 Photo

Type d'interface : | Spécification de Bus série universel Révision 2.0
Norme électrique : | Modes Plein régime et Haute vitesse de la spécification Universal Serial Bus, révision 2.0.
Type de connecteur : | Une prise (type B)
Configuration : |

Élément | Description
Périphérique | Mode plein régime (12 Mbit/s) et Haute vitesse (480 Mbit/s) ID du fournisseur : 04B8h ID du produit : 011Ch USB Rév. : 2.0 Class : spécifique au fournisseur
Configuration | Alimentation autonome Fonction d'éveil à distance : Non prise en charge Consommation maximale du VBUS : 2 mA (5 V)
Interface | Sans autre configuration Classe : spécifique au fournisseur
Point final | Taille de paquet maximale Transfert massif en entrée : 64 octets (mode Plein régime), 512 octets (mode Haute vitesse) Transfert massif en sortie : 64 octets (mode Plein régime), 512 octets (mode Haute vitesse)
Chaîne | ID de langue : anglais US 1 : Fabricant : "EPSON" 2 : Produit : "EPSON Scanner"

[Haut]

Précédent | Suivant