Caractéristiques techniques

# Caractéristiques électriques

> Perfection 1260 et 1260 Photo
> Perfection 1660 Photo
> Perfection 2400 Photo

## Perfection 1260 et 1260 Photo

Tension d'entrée | CC 15,2 V
Intensité nominale | 1.2 A
Consommation électrique | 20 W

| Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située à l'arrière du scanner.

[Haut]

## Perfection 1660 Photo

Tension d'entrée | CC 24 V
Intensité nominale | 0.8 A
Consommation électrique | 17 W

| Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située à l'arrière du scanner.

[Haut]

## Perfection 2400 Photo

Tension d'entrée | CC 24 V
Intensité nominale | 0.8 A
Consommation électrique | 17 W

| Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située à l'arrière du scanner.

### Conformité ENERGY STAR

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, EPSON garantit que ce produit répond aux directives du programme ENERGY STAR pour l'économie d'énergie.

Le programme international ENERGY STAR pour le matériel de bureau est un programme de partenariat volontaire avec les constructeurs de matériels informatiques et bureautiques pour promouvoir l'introduction d'ordinateurs, de moniteurs, d'imprimantes, de télécopieurs et de copieurs à faible consommation d'énergie dans le cadre d'un effort visant à limiter la pollution atmosphérique.

[Haut]

Précédent | Suivant