Caractéristiques techniques

# Méthodes d'initialisation

Le scanner peut être initialisé (replacé dans une configuration prédéfinie) de plusieurs façons :

Initialisation matérielle | Le scanner est sous tension. Le câble USB est déconnecté du port USB du scanner.
Initialisation logicielle | Le logiciel envoie la commande ESC @ (initialisation du scanner). Le scanner reçoit une réinitialisation de bus de l'interface USB.

[Haut]

Précédent | Suivant