Numérisation de base / Numérisation en mode Automatique

# Personnalisation des paramètres du mode Automatique

Vous pouvez modifier les paramètres du mode Automatique comme indiqué ci-dessous.

| Remarque :

Si la résolution est spécifiée par l'application, telle que Scan to E-mail et Scan to Web de EPSON Smart Panel, le menu de personnalisation est automatiquement désactivé. Dans ce cas, le bouton est estompé (Windows) ou la flèche située dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre n'apparaît pas du tout (Macintosh).

| Cliquez sur Annuler Mode pendant le processus d'aperçu et de reconnaissance du type de document (c'est-à-dire lorsque la boîte de dialogue suivante s'affiche).

| Cliquez sur le bouton (Windows) ou sur la flèche située dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre (Macintosh).

|  | Remarque :

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre. Cliquez sur le bouton Manuel pour passer au mode Manuel. Cliquez sur Numériser pour numériser une image en mode Automatique.

| Le menu de personnalisation du mode Automatique s'affiche. Indiquez la source ou la résolution du document.

> Pour spécifier une source de document, cochez la case Précisez la source du document en mode Auto et sélectionnez une source. En mode Automatique, seule la source du document sélectionnée est reconnue. Ceci réduit les risques d'erreur de reconnaissance du type de document ainsi que le temps de préchauffage, et accélère la prénumérisation.

> Pour changer la résolution, cochez la case Précisez la résolution pour le mode Auto et choisissez une résolution. La nouvelle valeur remplace le paramètre prédéfini. Le tableau suivant énumère les paramètres prédéfinis.

Source du document | Type de document | Résolution
Document opaque | Photo couleur | 300 dpi
Photo Noir & Blanc | 300 dpi
Illustration | 150 dpi
Texte / Au trait | 300 dpi
Document couleur | 150 dpi
Document noir & blanc | 150 dpi
Film | Film négatif couleur | 300 dpi
Film positif couleur | 300 dpi

[Haut]

Précédent | Suivant