**Eglise Saint La Madeleine**

Sommaire :

* Description tableau électrique
* Branchement Voûtes hautes
* Branchement Triforium
* Branchement Voûtes basses
* Branchement Jubé

#  Tableau électrique

Dans une pièce parpaing situé en bas de la tour on trouve plusieurs ensembles électriques :

COMMANDE télérupteurs / Pulsar

JUBE armoire ADB de commande DMX



ONDULEUR

VOÛTES BASSES / TRIFORIUM modules gradateur Pulsar

TOUR / Cloché

VOÛTES HAUTES / PROTECTION armoire centrale





A partir de l’armoire électrique, nous pouvons identifier 3 départs différents :

-TD01 🡺

-TD02 🡺 alimentation soutenu par onduleur

-TD03🡺

Et il y a aussi des boites identifiés TD04 qui semble correspondent à un branchement sur le tableau électrique du diocèse.

Actuellement, le triforium, les voûtes basses et les projecteurs d’objets sont en disfonctionnement.

Seules les voûtes hautes fonctionnent, certaines lampes ont bougé de leurs fixations et n’éclairent plus l’emplacement correct.

# VOÛTES HAUTES

