
 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Connexion en cours...

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:19 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Connexion en cours...

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:19 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Connexion en cours...

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:19 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Connexion en cours...

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:19 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Connexion en cours...
Connexion OK
Processeur TC1767 détecté.

REG SCU_CHIPID: 00009001
REG PFlash0 FSR: 00A50000
REG PFlash0 FCON: 00010404
REG PFlash0 PROCON0: 0000DFFF
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00008020
ID unique de la puce: 41008B050820158F740800101110FF00


FLASH Interne
Configuration mémoire
Secteur	 Adresse	 Taille		 Type
01	 0xA0000000	 0x00004000	 RW
02	 0xA0004000	 0x00004000	 RW
03	 0xA0008000	 0x00004000	 RW
04	 0xA000C000	 0x00004000	 RW
05	 0xA0010000	 0x00004000	 RW
06	 0xA0014000	 0x00004000	 OTP
07	 0xA0018000	 0x00004000	 RW
08	 0xA001C000	 0x00004000	 RW
09	 0xA0020000	 0x00020000	 RW
10	 0xA0040000	 0x00040000	 RW
11	 0xA0080000	 0x00040000	 RW
12	 0xA00C0000	 0x00040000	 RW
13	 0xA0100000	 0x00040000	 RW
14	 0xA0140000	 0x00040000	 RW
15	 0xA0180000	 0x00040000	 RW
16	 0xA01C0000	 0x00040000	 RW


EEPROM Interne
Configuration mémoire
Secteur	 Adresse	 Taille		 Type
01	 0xAFE00000	 0x00008000	 RW
02	 0xAFE10000	 0x00008000	 RW


ID unique de la puce: 41008B050820158F740800101110FF00
Lecture mot de passe...
Contrôle du mot de passe...
Mot de passe OK

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:35 ) ---------- 



 ---------- Read Full Backup Started ------------------------------ 


Lecture...

Lecture Internal Flash...
Lecture secteur 1 / 16, adresse: 0xA0000000, taille: 16 KB
Lecture secteur 2 / 16, adresse: 0xA0004000, taille: 16 KB
Lecture secteur 3 / 16, adresse: 0xA0008000, taille: 16 KB
Lecture secteur 4 / 16, adresse: 0xA000C000, taille: 16 KB
Lecture secteur 5 / 16, adresse: 0xA0010000, taille: 16 KB
Lecture secteur 6 / 16, adresse: 0xA0014000, taille: 16 KB
Lecture secteur 7 / 16, adresse: 0xA0018000, taille: 16 KB
Lecture secteur 8 / 16, adresse: 0xA001C000, taille: 16 KB
Lecture secteur 9 / 16, adresse: 0xA0020000, taille: 128 KB
Lecture secteur 10 / 16, adresse: 0xA0040000, taille: 256 KB
Lecture secteur 11 / 16, adresse: 0xA0080000, taille: 256 KB
Lecture secteur 12 / 16, adresse: 0xA00C0000, taille: 256 KB
Lecture secteur 13 / 16, adresse: 0xA0100000, taille: 256 KB
Lecture secteur 14 / 16, adresse: 0xA0140000, taille: 256 KB
Lecture secteur 15 / 16, adresse: 0xA0180000, taille: 256 KB
Lecture secteur 16 / 16, adresse: 0xA01C0000, taille: 256 KB
Taille lue: 2 MB
CRC32 de la lecture: 66FE820C

Vérification du checksum, veuillez patientez...
Checksum OK

Lecture Internal EEPROM...
Lecture secteur 1 / 2, adresse: 0xAFE00000, taille: 32 KB
Lecture secteur 2 / 2, adresse: 0xAFE10000, taille: 32 KB
Taille lue: 96 KB
CRC32 de la lecture: 495BD499

Vérification du checksum, veuillez patientez...
Checksum OK
lecture réussie