;
; VAG-COM Label File
;
; Bentley Continental (3W) / VW Phaeton (3D)
;
; Component: J412 - Telephone (#77) - UHV Premium rSAP
;
; P/N: 3W7-035-385-???
;
; includes measuring blocks and coding
;
; created on 16/Apr/2007 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
;
; last modification: 16/Apr/2007
;
; requires VAG-COM 607.0 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring blocks
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,1,Terminal 30,Status,Range: Term. 30 ON/Term. 30 OFF
001,3,Terminal 30,Voltage,Specification: 6.0...15.0 V
;
002,0,General
002,1,Terminal 15,Status,Range: Term. 15 ON/Term. 15 OFF
002,2,Control Head,Communication,Range: Disp/Ctrl/F 1 / Disp/Ctrl/F 0
;
004,0,Microphone && Speaker
004,1,Microphone
004,2,Microphone,Status,Range: OK/Not OK
004,3,Speaker
004,4,Speaker,Status,Range: OK/Not OK
;
006,0,Handset Status
;
007,0,GSM Signal Strength
007,1,Signal Strength
007,2,Signal Strength,,Range: 0.0...100.0 %
007,3,GSM Status,,Range: Acquired/No Signal
;
009,0,Bluetooth Telephone Name
009,1,Bluetooth,Telephone Name
;
010,1,Bluetooth,Software Level
;
011,0,Bluetooth Devices
011,1,Number of known,Bluetooth Devices
;
012,0,SIM Status
012,1,Telephone SIM
012,2,Telephone SIM,Status
;
013,0,Bluetooth Signal Strength
013,1,Bluetooth
013,2,Bluetooth,Signal Strength,Range: 0.0...100.0 %
;
015,0,Telephone Status
015,1,Telephone
015,2,Telephone,Status,Range: Connected/Not Connected
;
080,0,Advanced Control Module Identification I
;
081,0,Advanced Control Module Identification II
081,1,Serial Number
;
082,0,Advanced Control Module Identification III
;
;
;---------------------------------------------------
;
; coding
;
;---------------------------------------------------
;
;
C00,Telephone (J412) Coding
C01,0002320 = Standard
;
