;
; VCDS Redirect File
;
; Copyright © 2005-2012 Ross-Tech, LLC
;
; Component: Engine (#01)
;
; This file is part of a label file package,
; make sure you have all of the following files.
;
; 1P-01.LBL
; 06F-907-115-AXX.LBL  (2.0l TFSI  @ 200 HP - AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)
; 06F-907-115-CDL.CLB  (2.0l TFSI  @ 256-272 HP - CDLA/CDLB/CDLC/CDMA)
; 06J-907-115-BZB.LBL  (1.8l TFSI  @ 180 HP - BYT/BZB)
; 06J-907-115-CCZ.CLB  (2.0l TFSI  @ 200 HP - CCZA/CCZB)
; 06J-907-115-CDA.CLB  (1.8l TFSI  @ 160/152 HP - CDAA/CDAB)
;
; created on 08/Nov/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
;
; last modification on 29/Mar/2012
;
; requires VCDS 805.0 or newer
;
;
REDIRECT,06F-907-115-AXX.LBL,1P0-907-115      ; BWA (1P)
REDIRECT,06J-907-115-BZB.LBL,1P0-907-115-A    ; BYT (5P)
REDIRECT,06F-907-115-AXX.LBL,1P0-907-115-C    ; BWJ (1P)
REDIRECT,06F-907-115-AXX.LBL,1P0-907-115-D    ; BWA (1P)
REDIRECT,06F-907-115-AXX.LBL,1P0-907-115-F    ; BWA (1P)
REDIRECT,06F-907-115-AXX.LBL,1P0-907-115-H    ; BWA (1P)
REDIRECT,06F-907-115-AXX.LBL,1P0-907-115-J    ; BWA (1P)
REDIRECT,06J-907-115-BZB.LBL,1P0-907-115-L    ; BZB (5P)
REDIRECT,06J-907-115-BZB.LBL,1P0-907-115-P    ; BZB (5P)
REDIRECT,06J-907-115-CDA.CLB,1P0-907-115-Q    ; CDAA (1P/5P)
REDIRECT,06J-907-115-CDA.CLB,1P0-907-115-R    ; CDAA (1P/5P)
REDIRECT,06F-907-115-CDL.CLB,1P0-907-115-AB   ; CDLD (1P)
REDIRECT,06F-907-115-CDL.CLB,1P0-907-115-AC   ; CDLA (1P)
REDIRECT,06J-907-115-CCZ.CLB,1P0-907-115-AD   ; CCZB (1P/5P)
REDIRECT,06J-907-115-CDA.CLB,1P0-907-115-AE   ; CDAA (1P/5P)
REDIRECT,06J-907-115-CDA.CLB,1P0-907-115-AF   ; CDAA (1P/5P)
REDIRECT,06J-907-115-CDA.CLB,1P0-907-115-AG   ; CDAA (1P/5P)
;
