Numérisation avancée / Numérisation en mode Manuel

# Sélection d'un type d'image

> Liste Type d'image
> Bouton Type d'image

Utilisez la liste Type d'image pour effectuer un choix dans une large gamme de paramètres prédéfinis ou définis par l'utilisateur, ou utilisez le bouton Type d'image pour apporter des modifications détaillées aux paramètres et les enregistrer sous la forme d'une configuration personnalisée.

| Remarque :

Lorsque l'option sélectionnée pour le champ Source du document est Trans. Film Nég. Monochrome, ou lorsque l'aperçu des miniatures est activé, le bouton Type d'image n'est pas affiché.

## Liste Type d'image

La liste Type d'image propose les configurations prédéfinies décrites ci-dessous. Il existe une configuration prédéfinie qui convient à la plupart des types d'image. EPSON vous recommande d'utiliser les configurations prédéfinies en premier. Pour visualiser l'ensemble des configurations disponibles, cliquez sur les flèches de défilement situées à droite de la liste. Si vous souhaitez affiner une configuration Type d'image ultérieurement, utilisez le bouton Type d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Bouton Type d'image.

Selon votre type de scanner, certains types d'images n'apparaissent pas.

| Remarque :

Lorsque l'option sélectionnée pour le champ Source du document est Trans. Film Nég. Monochrome, ou lorsque l'aperçu des miniatures est activé, seules les options Photo couleur et Photo Noir & Blanc sont disponibles dans la liste Type d'image.

### Photo couleur (48 bits)

Couleur 48 bits, haute qualité, pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo uniquement

Cette option est utile pour la numérisation de films positifs ou négatifs nécessitant une retouche ultérieure.

| Remarque :

Cette option n'est disponible que dans certaines applications, comme Adobe® Photoshop®.

### Photo couleur

Couleur 24 bits, haute qualité

Cette option est utile pour la numérisation de photos couleur.

### Document couleur

Couleur 24 bits et haute qualité avec détramage pour supprimer les effets de moiré

Cette option est utile pour la numérisation de magazines ou de catalogues en couleur. Pour plus de détails sur le moiré, reportez-vous à la section Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée..

### Photo Noir & Blanc (16 bits)

Niveaux de gris 16 bits, haute qualité, pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo uniquement

Cette option est utile pour la numérisation de films positifs ou négatifs nécessitant une retouche ultérieure.

| Remarque :

Cette option n'est disponible que dans certaines applications, comme Adobe Photoshop.

### Photo Noir & Blanc

Niveaux de gris 8 bits, haute qualité

Cette option est utile pour la numérisation des photos en noir et blanc.

### Document noir & blanc

Niveaux de gris 8 bits, haute qualité avec détramage pour supprimer les effets de moiré

Cette option est utile pour la numérisation de magazines ou de catalogues en noir et blanc. Pour plus de détails sur le moiré, reportez-vous à la section Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée..

### Illustration

Couleur 24 bits, haute qualité avec lissage des couleurs

Cette option est utile pour la numérisation de zones étendues de coloris (par exemple des logos, des illustrations, des graphiques).

### Texte / Au trait

Noir et blanc, qualité brouillon

Cette option est utile pour la numérisation de documents ne contenant que du texte ou des dessins au trait, sans couleurs.

### Texte (suppression du fond)

Noir et blanc, haute qualité, technologie TET (Text Enhancement Technology) pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo uniquement

Cette option est destinée à l'OCR (Reconnaissance optique des caractères).

### Copie & Fax

Noir et blanc, demi-ton très contrasté, qualité brouillon, AAS (Auto Area Segmentation) pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo uniquement

[Haut]

## Bouton Type d'image

Le bouton Type d'image ouvre la boîte de dialogue Type d'image dans laquelle vous pouvez personnaliser les configurations de Type d'image décrites dans cette section.

Cliquez sur le bouton Type d'image. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.

### Type d'image

Les noms des configurations prédéfinies et (le cas échéant) personnalisées que vous avez enregistrées figurent dans la liste Type d'image.

### Echantillonnage

Sélectionnez les couleurs de numérisation parmi les options suivantes :

> Couleur 48 bits
> Couleur 24 bits
> Gris 16 bits
> Gris 8 bits
> Noir et blanc

| Remarque :

- Les options Couleur 48 bits et Niveaux de gris 16 bits sont utilisées pour les Perfection 1660 Photo et 2400 Photo uniquement.

- Tenez compte du fait que certaines applications ne prennent en charge, au mieux, que les couleurs 24 bits et les niveaux de gris 8 bits.

### Mode de numérisation

Ce paramètre vous permet de choisir entre vitesse et qualité. L'option Qualité donne la meilleure qualité d'image, alors que l'option Brouillon procure une numérisation plus rapide mais de moindre qualité. (Utilisateurs des Perfection 1660 Photo et 2400 Photo uniquement)

### Détramage

Sélectionnez Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, les motifs moirés sont automatiquement effacés des images numérisées, mais la numérisation dure plus longtemps. Pour plus de détails sur le moiré, reportez-vous à la section Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée..

| Remarque :

- Le paramètre Détramage s'affiche en grisé et n'est pas accessible lorsque l'option Noir & Blanc est sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage.

- La plage de résolutions dépend du scanner.

### Lissage des couleurs

Sélectionnez Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, les couleurs d'une image sont converties en un nombre limité de couleurs d'index. Ce paramètre est utile pour la numérisation de zones étendues de couleurs (par exemple des logos, des illustrations, des graphiques).

| Remarque :

- L'image en sortie a un échantillonnage de couleur 24 bits.

- Le paramètre de Lissage des couleurs n'est disponible que lorsque l'option Couleur 24 bits est sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage.

- Si l'option Oui est sélectionnée pour le paramètre Lissage des couleurs, vous devez prévisualiser l'image avant de la numériser.

### Option exposition automatique

Vous permet de spécifier les types d'ajustements réalisés par la fonction Exposition automatique. Lorsque l'option Photo est sélectionnée, la fonction Exposition automatique se lance et effectue une optimisation de l'image orientée Photographie. Lorsque l'option Document est sélectionnée, la fonction Exposition automatique effectue une optimisation de l'image orientée vers les documents imprimés, tels que brochures, magazines ou journaux. Pour numériser des photographies ou des documents contenant des images de haute qualité, sélectionnez Photo. Pour numériser du texte imprimé, sélectionnez Document.

Vous pouvez voir l'effet du paramètre Exposition automatique dans la fenêtre d'aperçu lorsque vous cliquez sur le bouton Exposition automatique.

| Remarque :

Le paramètre Exposition automatique s'affiche en grisé et n'est pas accessible lorsque l'option Noir & Blanc est sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage.

### Discrimination

Sélectionnez une couleur de l'original à exclure en vue d'une numérisation en noir et blanc d'un original couleur. Une utilisation convenable de cette option peut améliorer la qualité des images numérisées en noir et blanc. Les options de discrimination disponibles sont les suivantes :
Aucun, Rouge, Vert et Bleu.

| Remarque :

- Les options du paramètre Discrimination ne sont disponibles que lorsque l'option choisie pour le paramètre Echantillonnage est Gris 16 bits, Gris 8 bits ou Noir & Blanc.

- Pour obtenir l'effet désiré, et selon l'image à numériser, il se peut que vous ayez à ajuster le paramètre Seuil Noir/Blanc de la boîte de dialogue Contrôle des images avant de sélectionner une option pour le paramètre Discrimination. Reportez-vous à la section Optimisation de la numérisation de texte par OCR.

### Option N & B

Ces options sont utiles pour la numérisation de texte ou d'images en niveaux de gris. Les options sont les suivantes :
TET (Text Enhancement Technology), AAS (Auto Area Segmentation) ou Aucun.

TET (Text Enhancement Technology)
Pour améliorer la précision de la reconnaissance lors d'une numérisation avec OCR (Optical Character Recognition), sélectionnez cette option. Cette fonction supprime le fond du document dans les images numérisées.

AAS (Auto Area Segmentation)
Pour éclaircir les images en niveaux de gris et rendre la reconnaissance de texte plus précise, sélectionnez cette option. Cette fonction sépare le texte des graphiques.

| Remarque :

- Le paramètre Option N & B n'est disponible que si l'option sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage est Noir & Blanc.

- Si vous n'avez besoin ni de TET ni d'AAS, sélectionnez Aucun.

### Demi-ton

Sélectionnez une option de demi-ton ou de tramage pour reproduire les images au moyen de motifs de points spéciaux :

> Mode A (trame très contrastée)
> Mode B (trame moins contrastée)
> Mode C (trame régulière)
> Tramage A (trame Bayer 4 x 4)
> Tramage B (trame spirale 4 x 4)
> Tramage C (trame régulière 4 x 4)
> Tramage D (trame régulière 8 x 4)
> Aucun

| Remarque :

Le paramètre Demi-ton n'est disponible que si l'option sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage est Noir & Blanc.

### Boutons Enregistrer/Effacer/OK/Annuler/Aide

Pour enregistrer vos réglages sous la forme d'une configuration personnalisée, saisissez un nouveau nom dans la zone Type d'image, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une configuration de type d'image, sélectionnez son nom dans la liste des types d'image, puis cliquez sur Effacer.

Pour confirmer votre configuration, cliquez sur OK. La fenêtre d'aperçu affiche l'effet des réglages actuels à l'exception des paramètres de détramage, Text Enhancement Technology (TET) et Auto Area Segmentation (AAS).

Pour annuler les changements effectués, cliquez sur Annuler.

Pour accéder à l'aide en ligne, cliquez sur Aide.

| Remarque pour les utilisateurs de Windows :

Le bouton de fermeture dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue a le même effet que le bouton Annuler.

[Haut]

Précédent | Suivant