Technical Specifications

# AC Adapter

> Perfection 1260 and 1260 Photo
> Perfection 1660 Photo
> Perfection 2400 Photo

## Perfection 1260 and 1260 Photo

Input | AC 100 - 120 V, 50 - 60 Hz | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Output | DC 15.2 V, 1.2 A | DC 15.2 V, 1.2 A
Temperature | 5 to 35°C (41 to 95°F) | 5 to 35°C (41 to 95°F)

[Top]

## Perfection 1660 Photo

Input | AC 100 - 120 V, 50 - 60 Hz | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Output | DC 24 V, 0.8 A | DC 24 V, 0.8 A
Temperature | 5 to 35°C (41 to 95°F) | 5 to 35°C (41 to 95°F)

[Top]

## Perfection 2400 Photo

Input | AC 100 - 120 V, 50 - 60 Hz | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Output | DC 24 V, 0.8 A | DC 24 V, 0.8 A
Temperature | 5 to 35°C (41 to 95°F) | 5 to 35°C (41 to 95°F)

[Top]

Previous | Next