Numérisation avancée / Numérisation en mode Manuel

# Sélection d'une source de document

Pour numériser un document opaque placé sur la vitre d'exposition du scanner, gardez l'option A plat pour le paramètre Source du document. D'autres sélections sont disponibles en fonction de l'installation. Lors de la numérisation de documents transparents, sélectionnez l'option Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome et Trans. Film pos..

| Remarque :

Les options désinstallées ne sont pas affichées.

### A plat

Choisissez cette option pour numériser des documents opaques.

### Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome, Trans. Film pos.

Sélectionnez l'une de ces options en fonction du type de film (négatif ou positif, couleur ou monochrome) que vous voulez utiliser avec l'Adaptateur pour films ou le lecteur de transparents intégré. Si vous voulez numériser un film négatif couleur, sélectionnez Trans. Film nég.; pour un film négatif monochrome, sélectionnez Trans. Film nég. monochrome ; pour un film positif (ou des diapositives), sélectionnez l'option Trans. Film pos..

| Remarque :

- Lorsque l'option Source du document est changée de A plat en Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome ou Trans. Film. pos.), un message vous invite à retirer le cache pour documents opaques.

- Les paramètres utilisés lors de la dernière session EPSON TWAIN restent en vigueur. Par conséquent, si vous avez numérisé des documents transparents en sélectionnant pour le champ Source du document l'option Trans. Film nég., Trans. Film nég. monochrome ou Trans. Film pos., lorsque vous relancez EPSON TWAIN pour tenter de numériser des documents opaques en utilisant le cache pour documents opaques, un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez l'option A plat pour le champ Source du document.

[Haut]

Précédent | Suivant