Numérisation avancée / Optimisation de la numérisation

# Réglage de la Luminosité et du Contraste

> Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)
> Réglage du paramètre Ombre
> Réglage du paramètre Gamma
> Application d'une courbe tonale prédéfinie

Réglez la luminosité et le contraste avant de régler la couleur de l'image. Les réglages de la luminosité et du contraste doivent être effectués dans l'ordre indiqué plus haut.

## Réglage du paramètre Haute Lumière (Reflet)

Ce paramètre correspond aux zones les plus lumineuses d'une image. Pour régler le paramètre Haute Lumière, procédez comme suit.

| Cliquez sur le bouton Contrôle des images en mode Manuel pour afficher la boîte de dialogue Contrôle des images.

|  | Remarque :

- Le bouton Contrôle des images est grisé et n'est pas accessible lorsque l'option Text Enhancement Technology est sélectionnée pour le paramètre Option N & B dans la boîte de dialogue Type d'image.

- Les paramètres Contrôle des images sont automatiquement optimalisés lorsque vous numérisez en mode Automatique.

- Si l'option Noir & Blanc est sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage ou si l'option Aucun est sélectionnée pour le paramètre Demi-ton dans la boîte de dialogue Type d'image, tous les paramètres à l'exception de Seuil Noir / Blanc sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.

| Dans la boîte de dialogue Contrôle des images, cliquez sur le bouton Pipette situé en dessous de l'option Haute Lumière (Reflet).

> Le pointeur prend l'aspect d'une pipette dont les déplacements sont limités à la fenêtre d'aperçu.

|  | Remarque :

Si vous ne souhaitez plus d'utiliser la pipette, appuyez sur la touche Echap du clavier.

| Déplacez la pipette sur la zone que vous voulez sélectionner comme zone de haute lumière et cliquez.

> La luminosité du pixel à l'endroit où vous cliquez est alors considérée comme le niveau de Haute Lumière et les autres parties de l'image sont ajustées en conséquence.

| Pour modifier le niveau de Haute Lumière (luminosité) du point que vous avez sélectionné, déplacez le curseur Haute Lumière vers la gauche ou la droite ou entrez une valeur dans la zone de texte correspondante. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 61 et 490.

> Les paramètres Exposition et Haute Lumière sont liés. Si vous modifiez le paramètre Exposition, la valeur du paramètre Haute Lumière est automatiquement modifiée en conséquence.

> Le paramètre Exposition permet d'éclaircir ou d'assombrir une image. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre -10 (le plus sombre) et 20 (le plus clair) en déplaçant le curseur (par cliquer-glisser).

| Remarque :

Pour rétablir l'image originale, cliquez sur Annuler.

[Haut]

## Réglage du paramètre Ombre

Les zones d'Ombre, qui sont les zones les plus sombres d'une image, sont l'opposé des zones claires (Haute Lumière). Pour régler le paramètre Ombre, procédez comme suit.

| Cliquez sur le bouton Contrôle des images dans la fenêtre du mode Manuel.

| Dans la boîte de dialogue Contrôle des images, cliquez sur le bouton Pipette situé en dessous de l'option Ombre.

> Le pointeur prend l'aspect d'une pipette dont les déplacements sont limités à la fenêtre d'aperçu.

|  | Remarque :

Si vous ne souhaitez plus d'utiliser la pipette, appuyez sur la touche Echap du clavier.

| Déplacez la pipette sur la zone que vous voulez sélectionner comme zone d'ombre et cliquez dessus.

> La luminosité du pixel à l'endroit où vous cliquez est alors considérée comme le niveau d'ombre et les autres parties de l'image sont ajustées en conséquence.

| Pour modifier le niveau d'ombre (obscurité) du point que vous avez sélectionné, déplacez le curseur Ombre vers la gauche ou la droite ou entrez une valeur dans la zone de texte correspondante. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 0 et 60.

[Haut]

## Réglage du paramètre Gamma

Gamma correspond à la différence de contraste entre les tonalités claires et les tonalités sombres d'une image. Les changements de niveau de gamma affectent uniquement les tons intermédiaires et peuvent être efficaces pour faire ressortir des détails normalement cachés dans les zones d'ombre ou de haute lumière.

Image d'origine
Saturation = 1.8 | Saturation = 2,6

Pour régler le paramètre Gamma, procédez comme suit.

| Cliquez sur le bouton Contrôle des images dans la fenêtre du mode Manuel.

| Déplacez le curseur Gamma vers la gauche ou la droite ou entrez une valeur comprise entre 0,5 et 5,0 dans la zone de texte correspondante.

[Haut]

## Application d'une courbe tonale prédéfinie

La fonction Correction tonale fournit des courbes de correction tonale prédéfinies permettant d'ajuster le contraste dans une image. Utilisée en conjonction avec les paramètres de la boîte de dialogue Contrôle des images, cette fonction étend vos possibilités en matière de contrôle de l'image.

Cliquez sur le bouton Correction tonale en mode Manuel pour afficher la boîte de dialogue Correction tonale. La liste Courbes de la boîte de dialogue Correction tonale vous propose les six courbes tonales les plus courantes, décrites ci-après.

| Remarque :

- Le réglage par défaut est Linéaire.

- Le bouton Correction tonale est grisé et n'est pas accessible lorsque l'option Noir & Blanc est sélectionnée pour le paramètre Echantillonnage et l'option Aucun pour le paramètre Demi-ton, ou si l'option Text Enhancement Technology est sélectionnée pour le paramètre Option N & B dans la boîte de dialogue Type d'image.

#### Linéaire

Une courbe tonale linéaire, qui est l'option par défaut, n'effectue pas de correction tonale. Si l'image affichée dans l'aperçu vous satisfait, sélectionnez ce paramètre.

#### Clair

Cette courbe tonale éclaircit légèrement les images trop sombres (film sous-exposé, par exemple).

#### Sombre

Cette courbe tonale assombrit légèrement des images trop claires (film surexposé, par exemple).

#### Faible contraste

Cette courbe tonale atténue le contraste des images très contrastées et leur donne une apparence plus naturelle.

#### Haut contraste

Cette courbe tonale augmente le contraste des images ternes.

#### Ombre ouverte

Améliore les détails dans les zones sombres des images.

| Remarque pour les utilisateurs des Perfection 1260 et 1260 Photo :

Le paramètre Ombre ouverte n'apparaît pas dans la liste Courbes.

| Remarque :

Pour avoir plus d'informations sur la correction tonale, reportez-vous à la section Réglage des paramètres des courbes tonales.

[Haut]

Précédent | Suivant